desasm7000 : utilitaire pour désassembler un code binaire pour machine Exelvision

Cette commande désassemble un fichier binaire pour machine Exelvision. Les mnémoniques utilisés sont spécifiques au processeur 7020 de l'Exl100 et 7040 de l'Exeltel.
Cette commande n'est pas compatible avec les processeurs 7041 et 7042.
Ce programma est basé sur l'outil de désassemblage de Daniel Coulom.

desasm7000 sourceFile [-r:0xRelocAdr] [-s:0xStartAdr] [-e:0xEndAdr]
sourceFile = fichier binaire contenant du code 7020/7040
-r:0xRelocAdr = précise l'adresse de relocation du code, c'est-à-dire l'adresse mémoire à partir de laquelle le code doit être chargé. $0000 est la valeur par défaut.
-s:0xStartAdr = précise le début utile du programme. Tout ce qui précède cette adresse est ignoré. L'adresse est exprimée dans le contexte de relocation. RelocAdr est l'adresse de début par défaut.
-e:0xEndAdr = précise la fin du programme. Tout ce qui suit cette adresse est ignoré. L'adresse est exprimée dans le contexte de relocation. La fin du fichier est l'adresse de fin par défaut.

exemple:
desasm7000 basic.rom -r:0x0200 -s:0x0250 > basic.lst
